Приложение №1

к документации о закупке

**Информационная карта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование пункта** | **Текст пояснений** |
| Наименование заказчика, контактная информация | ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». Адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25.  Контактные лица: Ковешникова Анна Павловна – старший юрисконсульт отдела закупок. Тел.: (3532) 342-962.  Е-mail: [zakupki@orbank.ru](mailto:zakupki@orbank.ru) |
| Адрес официального сайта, сайта электронной торговой площадки (ЭТП) | [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)  [www.kartoteka.ru](http://www.kartoteka.ru) |
| Способ закупки | Запрос предложений в электронном виде |
| Предмет закупки | **Лот №1** **«Поставка кассовой техники»**  **Лот №2** **«Поставка кассовой техники»**  **Лот №3** **«Поставка кассовой техники»** |
| Место поставки товара | 460024, г. Оренбург, ул. Г.К. Маршала Жукова, д. 25 |
| Срок поставки | Не позднее сентября 2014 года |
| Условия поставки товара | Товар поставляется силами и средствами Поставщика, включая все налоги и сборы, а также дополнительные затраты на транспортные услуги, погрузку, разгрузку и др. |
| Начальная (максимальная) цена | Начальная (максимальная) цена договора по лоту №1 – **520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей** включая расходы по доставке, погрузке, разгрузке товара.  Начальная (максимальная) цена договора по лоту №2 – **350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей** включая расходы по доставке, погрузке, разгрузке товара.  Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 3 – **128 000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей** включая расходы по доставке, погрузке, разгрузке товара**.** |
| Форма, сроки, порядок и условия оплаты | Оплата производится в рублях по факту поставки товара в размере 100% цены в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной. |
| Сведения о валюте | Рубль РФ |
| Участники закупки | В закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| **Требования к участникам закупки** | |
| Обязательные требования | См. п.1.2. документации о закупке |
| Требования, установленные Заказчиком | **См. Спецификацию** |
| Форма заявки на участие в закупке | См. Приложение №2 к документации о закупке |
| Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке | См. п. 1.2. документации о закупке |
| Срок подачи заявок на участие в закупке | Дата начала подачи заявок с 30.07.2014 г. до 16 ч. 00 м. (время местное) 07.08.2014 г. |
| Дата открытия доступа к заявкам | 08.08.2014 г. в 11 ч. 00 м. (время местное) |
| Дата рассмотрения и оценки заявок, а также подведения итогов | 08.08.2014 г. в 14 ч. 00 м. (время местное) |
| Критерии оценки заявок | См. п. 1.11. документации о закупке |
| Срок подписания договора | В течение 3 (трех) дней с момента опубликования протокола итогов закупки |
| Размер обеспечения исполнения договора | Не установлено |

**Спецификация**

**По лоту №1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Счетчик банкнот «KISAN NEWTON F» 4 шт.** | |
| Режимы работы,  пересчета  (сортировки) |  Пересчет смешанных номиналов   Фасовка по количеству листов или сумме   Режим суммирования   Сортировка по номиналу   Сортировка по стороне   Сортировка по ориентации   Сортировка по стороне и ориентации   Сортировка по году выпуска (старые/новые)   Считывание серийных номеров банкнот (опция)   Сортировка по ветхости (опция)   Простой счет (только количество листов) |
| Размеры | 314мм (ш) х 310мм (г) х 288мм (в) |
| Скорость пересчета  (сортировки) | 1200 листов/мин – Простой счет (только количество листов)  1000 листов/мин – Сортировка с распознаванием и детекцией  800 листов/мин – Сортировка по ветхости (опция), сортировка с распознаванием и детекцией американских долларов.  400 листов/мин – Считывание серийных номеров банкнот (опция) |
| Ёмкость карманов  не более | 600 листов - загрузочный  200 листов - счетный  100 листов - возврат |
| Операционная  система | WINDOWS CE |
| Дисплей | 4,3” TFT – LCD, 480x272 точек, 16 млн. цветов, сенсорный |
| Выносной дисплей  (опция) | 4,3” TFT – LCD, 480x272 точек, 16 млн. цветов. |
| Интерфейсы | USB-A,USB-B, LAN, RS232-3 шт. |
| Распознаваемые  признаки банкнот  (датчики детекции) |  CIS (видимый образ банкноты)   Инфракрасный (защитные метки)   Ультрафиолетовый (свечение банкноты)   Магнитный (защитные метки)   Ультразвуковой (сдвоенность, ветхость (опция), скотч  (опция)) |
| Вес | 10 Кг. |
| Питание | ~220 В, 50 Гц. |
| Распознаваемые  повреждения банкнот |  Скотч 50мкм. – 15х45мм.   Загнутые углы – 32 кв.мм.   Надписи – 5х5 мм. (25 кв. мм.)   Отверстия – 4х4 мм.   Масляные пятна – 4х4 мм. (20 кв. мм.)   Загрязнения –5х3 мм. |

Гарантия не менее 1 года

**Требования, предъявляемые к поставщику**:

1. **Поставщик должен иметь свой собственный сервисный центр в городе Оренбург (письменное подтверждение).**
2. На технику необходимо иметь сопроводительную и эксплуатационную документацию (инструкции) на русском языке и в электронном виде.

**Адрес поставки: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25.**

**Спецификация**

**По лоту №2**

|  |
| --- |
| **Счетчик банкнот «Magner 150» 5 шт.** |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Работа с валютой евро, доллары США, российские рубли.  Дисплей графический. ЖКИP дисплей 4,1 дюйма  Карманы 1 подающий карман, 1 приемный карман, 1 карман для отбракованных банкнот. |
| Емкость подающего кармана 800 банкнот (банкноты, находящиеся в обороте) |
| Емкость основного 200 банкнот приемного кармана (банкноты, находящиеся в обороте) |
| Емкость кармана 100 банкнот для отбракованных банкнот (банкноты, находящиеся в обороте) |
| Механизм подачи роликовый, фрикционного типа |
| Проверка подлинности банкнот цифровая инфракрасная, цифровая оптическая, 8 магнитных головок, 2 группы ультрафиолетовых датчиков, (шесть каналов, работающих на просвет/отражение), по размеру |
| Скорость счета 400, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500 банкнот в минут.  Скорость определения номинала 1000 банкнот/мин.  Размер банкнот 60х90 мм ~ 100х180 мм  Толщина банкнот 0,08 ~ 0,12 мм |
| Питание 100 ~ 240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность не более 110 Вт.  Габаритные размеры (Ш x Г х В) 330x350x370 мм |
| Масса без упаковки 16 кг |

Гарантия не менее 1 года

**Требования, предъявляемые к поставщику**:

1. **Поставщик должен иметь свой собственный сервисный центр в городе Оренбург (письменное подтверждение).**
2. На технику необходимо иметь сопроводительную и эксплуатационную документацию (инструкции) на русском языке и в электронном виде.

**Адрес поставки: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25.**

**Спецификация**

**По лоту № 3**

|  |
| --- |
| **Детектор DoCash DVM BIG D 8 шт.** |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Большой ЖК цветной дисплей (7 дюймов) |
| Экспертный уровень проверки.  Одновременный контроль нескольких степеней защиты, например УФ и ИК |
| Встроенная микрокамера для вывода на экран микрошрифтов и мелких элементов рисунка с 10 - и 20-кратным увеличением. Отображение в масштабе 1:1. Мощные УФ лампы; яркий и равномерный белый верхний и нижний свет. |
| Мощность УФ ламп 2x6 Вт |
| Длина волны УФ излучения 360-380 нм  Длина волны ИК излучателя 850/940 нм |
| Эквивалентная мощность светодиодов белого проходящего света 9,76 Вт  Эквивалентная мощность светодиодов белого отраженного света 3,89 Вт  Эквивалентная мощность светодиодов белого косопадающего света 5,93 Вт |
| Диагональ монитора 17,78/7 см/дюймы |
| Потребляемая мощность ≤ 36 Вт  Питание 220/50 В/Гц |
| Вес 1,35 кг |

Гарантия не менее 1 года

**Требования, предъявляемые к поставщику**:

1. **Поставщик должен иметь свой собственный сервисный центр в городе Оренбург (письменное подтверждение).**
2. На технику необходимо иметь сопроводительную и эксплуатационную документацию (инструкции) на русском языке и в электронном виде.

**Адрес поставки: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25.**