Приложение №1

к документации о закупке

**Информационная карта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование пункта** | **Текст пояснений** |
| Наименование заказчика, контактная информация | ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»  Контактные лица: Гринев Павел Владимирович – начальник отдела, Ковешникова Анна Павловна – старший юрисконсульт отдела, тел.: (3532) 342-962  По техническому заданию обращаться: Синев Анатолий Евгеньевич – начальник отдела, тел.: (3532) 342-964;  Е-mail: [zakupki@orbank.ru](mailto:zakupki@orbank.ru) |
| Адрес официального сайта | <http://www.zakupki.gov.ru>  электронная торговая площадка [www.kartoteka.ru](http://www.kartoteka.ru) |
| Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
| Предмет закупки | **«Выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений дополнительного офиса ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в п. Саракташ** |
| Место выполнения работ | Оренбургская область, п. Саракташ, ул. Ленина, д. 29а |
| Срок выполнения работ | Не позднее 30.11.2015 г. |
| Условия выполнения работ | Работа выполняется силами и средствами Подрядчика, включая все налоги и сборы, а также дополнительные затраты на транспортные услуги, погрузку, разгрузку и др. |
| Начальная (максимальная) цена | **100 000 (сто тысяч) рублей** |
| Форма, сроки, порядок и условия оплаты | **в соответствии с проектом договора** |
| Сведения о валюте | Рубль РФ |
| Участники закупки | В закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| **Требования к участникам размещения заказа** | |
| Обязательные требования | См. п.1.2. документации о закупке |
| Требования, установленные Заказчиком | См. Техническое задание |
| Форма заявки на участие в закупке | См. Приложение №2 к документации о закупке |
| Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке | См. п. 1.2. документации о закупке |
| Срок подачи заявок на участие в закупке | Дата подачи заявок с 30.10.2015 г. до 12 ч. 00 м. (время местное) 09.11.2015 г. |
| Дата вскрытия конвертов | 09.11.2015 г. в 12 ч. 30 м. (время местное) |
| Дата рассмотрения и оценки заявок, а также подведения итогов | 09.11.2015 г. в 12 ч. 30 м. (время местное) |
| Критерии оценки заявок | См. п. 1.11. документации о закупке |
| Срок подписания договора | В течение 3 (трех) дней с момента опубликования протокола итогов закупки |
| Размер обеспечения исполнения договора | Не установлено |

**Техническое задание**

**1. Сметная документация**

Подрядчик подготавливает и **предоставляет смету в электронном виде вместе с документацией**, до начала открытия доступа к заявкам, для проверки Заказчиком её соответствия по перечню выполняемых работ указанных в п. 4.

**2. Сведения о выполняемых работах и условия исполнения договора**

**Место проведения работ:** Оренбургская область, п. Саракташ, ул. Ленина, дом 29а.

**Условия и сроки (периоды) выполнения работ:**

НаличиеСвидетельства СРО при проведении работ (копия свидетельства с приложениями представляется в составе заявки участника закупки).

Работы осуществляются силами и средствами Подрядчика, ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

Срок выполнения работ: до 30 (тридцатого) ноября 2015 с момента заключения договора.

**Требования к качеству работ:**

- подрядчик обязан производить работы в соответствие с действующими нормами и правилами квалифицированным персоналом, имеющим документ, подтверждающий квалификацию (сертификат, удостоверение, допуск к определенному виду работ);

- не допускается частичное выполнение;

**-** работы должны производиться Подрядчиком в соответствии с разрешенными видами деятельности, под надзором Заказчика и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, строительными нормами и правилами Российской Федерации (СНиП) и государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), территориальными строительными нормами (ТСН), с учетом условий по обеспечению пожарной безопасности на период ремонтных работ, с соблюдением требований по безопасной эксплуатации здания на период проведения строительно-монтажных работ;

- при повреждении существующей отделки и находящегося в месте производства работ оборудования, Подрядчик за свой счет устраняет соответствующие образовавшиеся дефекты;

- хранение материалов и оборудования в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет собственными силами. Заказчик ответственности за сохранность материалов и оборудования Подрядчика не несет;

- доставка необходимых материалов, осуществление их приемки, разгрузки, складирования осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

**Привлечение соисполнителей:** работы производятся собственными силами Подрядчика без привлечения субподрядчиков.

Требования к безопасности выполняемых работ:

Подрядчик несет ответственность за:

- технику безопасности и охрану труда своих работников;

- противопожарную безопасность;

- электробезопасность;

- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенсация ущерба Заказчику).

**Требования к качеству используемых материалов:**

Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

**3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ**

Срок гарантии качества должен быть не менее 2 лет с момента завершения всех работ. Объем гарантий качества распространяется на всю выполненную работу.

Гарантийный срок на материалы устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества материалов и его гарантии к срокам эксплуатации.

**Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.**

**4. Перечень выполняемых работ:**

1. **Ремонт помещений.**
2. Демонтаж плинтусов деревянных и из пластиковых материалов -51,5 м/п.
3. Демонтаж пола (линолеум) – 52,4 м2.
4. Монтаж стяжек из выравнивающей смеси толщиной 5 мм – 50 м2.
5. Монтаж покрытий из линолеума –52,4 м2. (Линолеум полукоммерческий не дешевле 600 р. за 1м2.)
6. Монтаж плинтусов поливинилхлоридных - 51,5 м2.
7. Окраска стен водоэмульсионным составом – 200 м2.